**TP4**

**MAINTENANCE**

Vidéo protection embarquée

VPE 500



Corrigé

1. **Indiquer** les paramètres réseau du PC.



1. **Connecter** le PC à l’enregistreur.
2. **Rappeler** le type de cordon Ethernet à utiliser pour ce raccordement.

**Cordon croisé**

1. **Lancer** le navigateur Firefox.
2. **Préciser** l’adresse a indiqué dans la barre d’URL



**192.168.1.1**

1. **Configurer** l’enregistreur en précisant le nom du véhicule, le nombre de caméra connecté, le nombre de micro.



**BUS1**

1. **Configurer** la date et l’heure de l’enregistreur.

Cliquer 

Sélectionner « Administrateur », entrer le mot de passe correspondant (« **Admin** » par défaut) et cliquer sur « Se connecter ».





Dans cette fenêtre, la mise à jour de l’heure de l’enregistreur est possible en appuyant directement sur le bouton :

1. **Indiquer** les caractéristiques de l’enregistreur.



1. **Réaliser** une maintenance préventive sur le matériel audio et vidéo.



**Sélectionner** la caméra ou le microphone à vérifier



**Remarque :** VLC doit être installé sur le PC pour permettre la visualisation et l’écoute du micro. L’installation standard convient parfaitement. Il faut également désactiver le pare-feu de Windows ou autoriser les ports utiles à la visualisation des images.

1. **Compléter** le tableau suivant.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Flux vidéo** | **Flux audio** |
| **Caméra 1** |  |  |
| **Caméra 2** |  |  |
| **Caméra 3** |  |  |
| **Caméra 4** |  |  |
| **Caméra 5** |  |  |
| **Caméra 6** |  |  |
| **Caméra 7** |  |  |
| **Caméra 8** |  |  |