


Accéder à la page de configuration du module Ecodevice via <http://adresse_IP_dhcp>,   
la page Tableau de Bord suivante de l’Ecodevice s’affiche :




Cliquer sur le bouton « Utilisateur » en haut à droite




Cliquer sur le bouton « Système » entouré en rouge




Cliquer sur le bouton « MEMOIRE » entouré en rouge



Sélectionner le fichier de configuration « {EcoDevice}config.gce »   
dans le dossier des fichiers de configuration partagé sur le Synology et cliquer sur « Ouvrir »



Cliquer sur Upload



Accéder à la page de configuration du module Ecodevice via [http://192.168.0.230](http://192.168.0.230/)